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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων

Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Γαστούνης Ν. Ηλείαςστο Ο.Τ. ΑΟ85 για τον χαρακτηρισμό Κοιν. Χώρου(Κ.Χ.)

Παραχώρηση δρόμου πλάτους 8 μέτρων και αναγνώ​ριση αυτού ως κοινοτικού εντός της κοινότητας Πα​σταιικων Ν. Ηλείας...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρακαιάθεση αποζημίωσης για ρυμοτομούμενη ι​διοκτησία της Ελευθερίας συζ. Γ. Κρά'ία
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ.26882/5769 (1) Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείω​ση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομέ​νων κοιμητηρίων.


ΟIΥΠΟΥΡΓΟI

ΠΕΡΙΒΑΜΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1γτου

άρθρου 29 του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυ​ξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατά​ξεις" (Α 124).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυ​βέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α 137) που προστέ​θηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικα​ταστάθηκε με την παραγ. 2α του άρθρου 1 του .Ν. 2469/1997 (Α' 38).

3. Την ΔΥ31/0ικ.878/1996 κοινή απόφαση του Πρωθυ​πουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθε​ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρό​νοιας Εμμανουήλ Σκουλάκη και Θεόδωρο Κοτσώνη" (Β' 924/1996).

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της πα​ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κραιικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α., αποφα​σίζουμε:

Άρθρο 1

Για τη μείωση των αποστάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 1128/1980 (Α 284) , απαιτούνται τα δι​καιολογητικά και ακολουθείται η διαδικασία που περιγρά​φονται στο παρακάτω άρθρο.

Άρθρο2

Α. Για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοι​μητηρίου καθώς και για την έγκριση ή επέκταση του ρυ​μοτομικού σχεδίου πλησίον αυτού, ο ενδιαφερόμενος 0​ΤΑ ή η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη​σης, στην περίπτωση που η διαδικασία κινείται από αυτήν, υποβάλλει στο νομαρχιακό συμβούλιο πλήρη φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1) Σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οι​κείου Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου.


2) Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υ​πουργείου Πολιτισμού.


3) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, στην οποία αναφέρεται ότι η έκταση δεν δε​σμεύεται από απαγορευτικές διατάξεις της δασικής νο​μοθεσίας.


4) Υδρογεωτεχνική μελέτη εγκεκριμένη από την αρμό​δια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Στην παραπάνω μελέτη πρέπει να προβλέπονται τυχόν μελλοντικά προβλήματα ρύπανσης ή μόλυνσης και ο τρό​πος παρακολούθησης της εξέλιξης των δυσμενών συν​θηκών.

5) Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας εγκεκριμένη α​πό την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλο​ντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων.

Το περιεχόμενο της ως άνω μελέτης και της μελέτης της παρ. 4 αναφέρονται στα παραρτήματα Ι και 11 που αποτε​λούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και δημοσιεύονται με αυτήν.

6) Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του πί​


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤ)

νακα 3 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/1990 (Β' 678)

συμπληρωμένη με ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία που εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουρ​γείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων, και Υγείας και Πρόνοιας για τη σύνταξη δε αυτής απαιτεί​ται η προηγούμενη έγκριση της υδρογεωτεχνικής μελέ​της και της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας.


7) Ειδική τεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει α) τεχνι​κή έκθεση β) χάρτες και γ) φωτογραφίες όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:


α) Τεχνική έκθεση

Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται ο περιβάλλων το κοιμητήριο χώρος (ιδιαίτερα πρέπει να περιγραφούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον), το νομικό καθεστώς δόμησης (εντός σχεδίου, ΖΟΕ, εκτός σχεδίου κ.λπ.) οι οι​κιστικές συγκεντρώσεις, οι χρήσεις γης, οι κλίσεις εδά​φους, οι αποστάσεις από φρέατα και οι πηγές, οι χρήσεις των επιφανειακών και υπόγειων νερών, τα χαρακτηριστι​κά του κοιμητηρίου (έκταση, δυναμικότητα κ.λπ.) η κοκ​κομετρία και η περατότητα των επιφανειακών γεωλογι​κών σχηματισμών, τα πιθανά προβλήματα επικινδυνότη​τας των γεωλογικών σχηματισμών, οι δυνατότητες ηλεκτροδότησης, η δυνατότητα υδροδότησης, και τηλε​φωνικής σύνδεσης, η περιγραφή αποχετευτικού συστή​ματος, ο τρόπος διάθεσης και διαχείρισης απορριμμά​των, οι αποστάσεις από νοσηλευτικά ιδρύματα, οι επι​κρατούντες άνεμοι και κάθε άλλη σχετική πληροφορία η οποία θα διευκόλυνε το νομαρχιακό συμβούλιο στη λήψη της απόφασης.

Στην τεχνική έκθεση επίσης περιγράφονται συνοπτικά τα στοιχεία, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της εγκε​κριμένης υδρογεωτεχνικής μελέτης, της εγκεκριμένης ΜΠΕ και της εγκεκριμένης μελέτης γεωλογικής καταλλη​λότητας, συναξιολογούνται και τεκμηριώνεται η προτει​νόμενη μείωση της απόστασης.

Στην τεχνική έκθεση προτείνονται επίσης πιθανές εναλ​λακτικές λύσεις που ικανοποιούν καλύτερα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλο​ντος και της δημόσιας υγείας.

β) Χάρτες

Οι χάρτες που περιλαμβάνονται στην ειδική τεχνική με​λέτη είναι:


-Χάρτης σε υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας

Στρατού (ΓΥΣ) της ευρύτερης περιοχής σε κλίμακα 1'50.000, όπου σημειώνεται η εξεταζόμενη έκταση.

-Χάρτης σε υπόβαθρο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) της ευρύτερης περιοχής της έκτασης (μέ​χρι τουλάχιστον 1.000 μ. πέριξ αυτής) σε κλίμακα 1 :5.000 ή 1 :2.000, και οδοιπορικό διάγραμμα.

Στο χάρτη σημειώνονται τα φρέατα και πηγές ύδατος που υπάρχουν σε απόσταση μέχρι 1.000 μ. πέριξ της εξε​ταζόμενης έκτασης, Οι θέσεις των νοσηλευτικών ιδρυμά​των που ευρίσκονται σ' αυτή, το όριο του υφιστάμενου σχεδίου πόλης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οριοθετού​νται οι οικιστικές συγκεντρώσεις σε έκταση μέχρι 250 μ. από το κοιμητήριο, αποτυπώνεται και περιγράφεται το υ​δρευτικό σύστημα του δήμου ή της κοινότητας, από τα σημεία υδροληψίας έως την κεντρική μονάδα διανομής και σημειώνονται οι θέσεις και οι γωνίες λήψης των φωτο​γραφιών της επομένης παρ. (γ).

γ) Φωτογραφίες

Σειρά φωτογραφιών της εξεταζόμενης έκτασης καθώς και φωτογραφίες της ευρύτερης περιοχής, για πλήρη

φωτογραφική τεκμηρίωση. Η παρουσίαση των φωτογρα​φιών γίνεται σε πίνακα μεγέθους DΙΝ Α4, στις οποίες πρέ​πει να σημειώνεται η ημερομηνία λήψης.

Β) Για την ανόρυξη φρέατος ποσίμου ύδατος από υφι​στάμενο κοιμητήριο απαιτείται η σύνταξη υδρογεωτεχνι​κής μελέτης το περιεχόμενο της οποίας αναφέρεται στο Παράρτημα Ι.

Γ) Το νομαρχιακό συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο θα το βοη​θούσε στη λήψη της απόφασης. Ο αριθμός των χαρτών ε​ξαρτάται από τη δυνατότητα απεικόνισης των απαιτουμέ​νων στοιχείων στον ίδιο ή περισσότερους χάρτες.

Δ) Τα παραπάνω δικαιολογητικά και οι επί μέρους μελέ​τες πρέπει να υποβάλλονται σε τρία (3) αντίτυπα, σφρα​γισμένα και υπογεγραμμένα από τους κατά νόμο αρμόδι​ους επιστήμονες.

Ε) Το νομαρχιακό συμβούλιο μετά τη μελέτη των παρα​πάνω δικαιολογητικών και εφόσον τα κρίνει επαρκή εκδί​δει την απόφαση μείωσης της απόστασης. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έγκριση των επι μέρους μελετών και την έκδοση της παραπάνω απόφασης δενπρέπει να υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια.


Άρθρο 3


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο​σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ​βερνήσεως.


Αθήνα, 30 Σεmεμβρίου 1998
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ΠΕΡΙΒΜΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ
ΥΦΥΠ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ


ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠPΟNΟΙAΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛ!ΩΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΗΣΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Υδρογεωτεχνική μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Το ένα μέρος αφορά τις Υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής του προς ίδρυση ή επέκταση κοιμη​τηρίου είτε της πολεοδομούμενης περιοχής και το δεύτερο αφορά την Τεχνική Μελέτη του έργου. Συγκεκριμένα:

1. Υδρογεωλογική Μελέτη

Σκοπός της υδρογεωλογικής μελέτης είναι η εξακρίβω​ση του τυχόν επηρεασμού του υπόγειου υδροφόρου ορί​ζοντα της ευρύτερης περιοχής από επιφανειακά και υπό​γεια νερά τα οποία έρχονται σε επαφή με το χώρο του κοι​μητηρίου.

    Η υδρογεωλογική μελέτη έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των γεωλογικών, τεκτονικών, υδρογεωλογικών και υδρο​λογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής, σε σχέση με το σκοπό της μελέτης. Στα πλαίσια της μελέτης συντάσσονται έκθεση και χάρ​τες.

    Για την υλοποίηση των σκοπών και του αντικειμένου της

μελέτης απαιτούνται κατ' ελάχιστον:

-Χάρτης κλίμακας 1:5.000 του υδρογραφικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της υδρολογικής λεκάνης, με α​ποτύπωση και των υφισταμένων ή δυνητικών θέσεων και περιοχών ρυπαντικής απειλής

.-Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1 :2.000 της ευ​ρύτερης περιοχής της εξαταζόμενης έκτασης. Η χαρτο​γράφηση πρέπει να επεκτείνεται σε ζώνη πλάτους τουλά​

χιστον 1000 μ. περιμετρικά της περιοχής της έκτασης.

- Σύνταξη υδρολιθολογικού -υδρογεωλογικού χάρτη σε κλίμακα 1 :2.000. Η χαρτογράφηση πρέπει να επεκτείνεται σε ζώνη πλάτους κατ' ελάχιστον 1.000μ. περιμετρικά της περιοχής της έκτασης.

Συγκεκριμένα:


-θα περιγράφονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί λιθολογικώς, στρωματογραφικώς και τεκτονικώς, με τη πληρό​τητα και την ακρίβεια που επιτρέπουν οι κλίμακες. Ιδιαίτερη απαίτηση επιφυλάσσεται στην ακρίβεια αποτύπωσης των ρηγμάτων με την υδραυλική τους αξιολόγηση, καθώς επίσης και στην συνοπτική αποτύπωση και υδραυλική α​ξιολόγηση του δικτύου κατάτμησης. Ολα τα παραπάνω περιγράφονται σε σχέση με την επιρροή τους στην επι​φανειακή και υπόγεια υδροφορία. Στον ίδιο χάρτη θα πα​ρουσιάζονται τα σημεία εμφάνισης ύδατος, η χρήση τους καθώς και στοιχεία για την παροχή τους.

-θα αποτυπώνονται οι ισοπιεζομετρικές καμπύλες, ε​φόσον υπάρχουν δεδομένα. Η πιεζομετρία, θα αφορά τις συνθήκες τουλάxιστον της χαμηλής στάθμης.

-θα δίνονται, παραστατικά, τα υδραυλικά χαρακτηρι​στικά και τα μεγέθη των σχηματισμών, όπως θα έχουν προκύψει από το σκεπτικό και την εφαρμογή μεθόδων που κρίνονται επιστημονικώς αξιόπιστες, με βάση τα υ​πάρχοντα στοιχεία ή έρευνες στα πλαίσια της υδρογεω​τεχνικής μελέτης. Σ' αυτά εννοούνται η περατότητα, το πάχος της ζώνης κορεσμού, η υδραυλική κλίση, το ενερ​γό πορώδες, ο συντελεστής αποθηκευτικότητας, η μορ​φολογία της στάθμης, την υγρή και ξηρή περίοδο.


.'Εκθεση στην οποία θα ερμηνεύονται και θα αξιολο​γούνται όλα τα ευρήματα από τις επί μέρους εργασίες και τη χαρτογράφηση και θα διατυπώνονται συμπεράσματα και προτάσεις.

Στην έκθεση θα τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της θέσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μεταξύ των άλ​λων και κατ' ελάχιστον. θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η προτεινόμενη θέση δεν υπόκειται σε κατακλύσεις ή πλημ​μύρες και ότι αποστραγγίζεται καλώς από τα επιφανεια​κά νερά. Σε καμμιά περίπτωση δεν πρέπει να σχηματίζο​νται μέσα στα κοιμητήρια λίμνες με στάσιμα νερά. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται εάν η προτεινόμενη θέση μετά την τελική διαμόρφωση του εδάφους δεν θα έχει κλίσεις πάνω από 10%, ότι είναι απαλλαγμένη από κινητικά φαι​νόμενα (της ίδιας ή της γειτονικής της περιοχής) όπως κα​τολισθήσεις, ερπυσμούς, Kαταπτώσεις, αποκολλήσεις εδάφους, καθιζήσεις κ.λπ και ότι δεν επηρρεάζεται από υ​ψηλό υδροφόρο ορίζοντα (υ.ο.), ικανό να προκαλέσει κορεσμό στα επιφανειακά στρώματα. Σε καμμιά περίπτω​ση ο υ.ο. δεν πρέπει να ανέβει σε στάθμη ψηλότερη των 2,5μ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Στην έκθεση θα αναφέρεται κάθε πληροφορία σχετικά με το ρΗ του εδάφους και την κοκκομετρική του σύσταση. Το εδαφικό στρώμα που θα χρησιμοποιηθεί για τη ταφή πρέπει να ι​κανοποιεί τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται στοιχεία για τη φυσική απο​στράγγιση των επιφανειακών νερών και να εκτιμάται κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος για τη μόλυνση ή ρύπανση των ε​πιφανειακών και των υπόγειων νερών.

Στην υδρογεωτεχνική μελέτη θα πρέπει να προβλέπε​ται, ο τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης των προ​βλημάτων ρύπανσης και μόλυνσης.

2. Τεχνική Μελέτη

Η τεχνική μελέτη λαμβάνει υπ' όψη της τα στοιχεία, τα

συμπεράσματα και τις προτάσεις της Υδρογεωλογικής Μελέτης και προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

Παρατήρηση


Η σύνταξη και η υπογραφή της Υδρογεωλογικής Μελέ​της γίνεται από τους κατά νόμο αρμόδιους επιστήμονες. Η Τεχνική Μελέτη συντάσσεται και υπογράφεται από τους κατά νόμο αρμόδιους επιστήμονες, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της σύνταξης της υδρογεωτεχνικής Μελέ​της που υποβάλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες για έγκριση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ​ΤΗΤΑΣ


Σκοπός είναι η εκτίμηση της καταλληλότητας της έκτα​σης έναντι γεωλογικών κινδύνων. 


Στα πλαίσια της μελέτης συντάσσεται 'Εκθεση και Χάρ​τες.

Για την υλοποίηση των σκοπών και του αντικειμένου της μελέτης απαιτούνται κατ' ελάχιστον.


-Χάρτης μορφολογικών κλίσεων της έκτασης σε κλίμα​κα 1 :2.000.

-Γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1 :2.000 της ευ​ρύτερης περιοχής της εξεταζόμενης έκτασης. Η χαρτο​γράφηση πρέπει να επεκτείνεται σε ζώνη πλάτους τουλά​χιστον 1.000μ. περιμετρικά της έκτασης του προς ίδρυση ή επέκταση κοιμητηρίου είτε της πολεοδομούμενης περιοχής.

-Τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση σε κλίμακα 1 :2.000 της ευρύτερης περιοχής της εξεταζόμενης έκτασης. Η χαρτογράφηση πρέπει να επεκτείνεται σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 1.000 μ. περιμετρικά της έκτασης. Στα πλαίσια της τεχνικογεωλογικής χαρτογράφησης α​ποτυπώνονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί ανάλογα με τις φυσικομηχανικές ιδιότητές τους και τα κάθε είδους στοι​χεία που συνδέονται με κινητικά φαινόμενα (ρήγματα, διαρρήξεις, ερπυσμοί, καταπτώσεις, αποκολλήσεις εδά​φους καθιζήσεις κ.λπ.)

.'Εκθεση στην οποία θα ερμηνεύονται και θα αξιολο​γούνται όλα τα ευρήματα εκ των εργασιών και χαρτογρα​φήσεων και θα διατυπώνονται συμπεράσματα και προτά​σεις.
